酒精传感器仿真中没有，其实就是传感器检测时相应的电阻值会变化，用滑动电位器代替就ok